MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
RTC_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | CLKCR
__IOM uint32_t | TIME
__IOM uint32_t | DATE
__IOM uint32_t | ALM1TIME
__IOM uint32_t | ALM1DATE
__IOM uint32_t | ALM2PRD
__IOM uint32_t | RCLKTRIM
__IOM uint32_t | ISR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | WPR

## 结构体成员变量说明

## ◆ ALM1DATE

__IOM uint32_t ALM1DATE

RTC date alarm register, Address offset: 0x014

## ◆ ALM1TIME

__IOM uint32_t ALM1TIME

RTC Time alarm register, Address offset: 0x010

## ◆ ALM2PRD

__IOM uint32_t ALM2PRD

RTC cycle alarm register, Address offset: 0x018

## ◆ CLKCR

__IOM uint32_t CLKCR

RTC clock control register, Address offset: 0x004

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

RTC control register, Address offset: 0x000

## ◆ DATE

__IOM uint32_t DATE

RTC date register, Address offset: 0x00C

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

RTC status clear register, Address offset: 0x024

## ◆ ISR

__IOM uint32_t ISR

RTC initialization and status register, Address offset: 0x020

## ◆ RCLKTRIM

__IOM uint32_t RCLKTRIM

RTC clock tuning register, Address offset: 0x01C

## ◆ TIME

__IOM uint32_t TIME

RTC time register, Address offset: 0x008

## ◆ WPR

__IOM uint32_t WPR

RTC write protect register, Address offset: 0x028

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003.h