MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

函数
AWK_Private_Functions
MG32L003_StdPeriph_Driver » AWK

## 函数
void | AWK_DeInit (void)
| Deinitializes the AWK peripheral registers to their default reset values. 更多...
void | AWK_Init (AWK_InitTypeDef *AWK_InitStruct)
| Initializes the AWK peripheral according to the specified parameters in the AWK_InitStruct. 更多...
void | AWK_Cmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the AWK peripheral. 更多...
FlagStatus | AWK_GetFlagStatus (void)
| Checks whether the specified AWK flag is set or not. 更多...
void | AWK_ClearFlag (void)
| Clears the AWK pending flag. 更多...

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ AWK_ClearFlag()

void AWK_ClearFlag | ( | void |  | ) |

Clears the AWK pending flag.

返回值

  None |

## ◆ AWK_Cmd()

void AWK_Cmd | ( | FunctionalState | NewState | ) |

Enables or disables the AWK peripheral.

参数

  NewState | new state of the AWK peripheral. This parameter can be: ENABLE or DISABLE.

返回值

  None |

## ◆ AWK_DeInit()

void AWK_DeInit | ( | void |  | ) |

Deinitializes the AWK peripheral registers to their default reset values.

返回值

  None |

## ◆ AWK_GetFlagStatus()

FlagStatus AWK_GetFlagStatus | ( | void |  | ) |

Checks whether the specified AWK flag is set or not.

返回值

  The | new state of AWK_FLAG (SET or RESET).

## ◆ AWK_Init()

void AWK_Init | ( | AWK_InitTypeDef * | AWK_InitStruct | ) |

Initializes the AWK peripheral according to the specified parameters in the AWK_InitStruct.

参数

  AWK_InitStruct | pointer to an AWK_InitTypeDef structure that contains the configuration information for the AWK peripheral.

返回值

  None |