MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

### - u -

- UART_ClearFlag() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_Cmd() : mg32l003_uart.c , mg32l003_uart.h
- UART_DeInit() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_GetFlagStatus() : mg32l003_uart.c , mg32l003_uart.h
- UART_Init() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_IrDACmd() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_ITConfig() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_MultideviceCmd() : mg32l003_uart.c , mg32l003_uart.h
- UART_ReadData() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_ReadDataParity() : mg32l003_uart.c , mg32l003_uart.h
- UART_SetAddress() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_SetAddressMask() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_StructInit() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c
- UART_WriteData() : mg32l003_uart.c , mg32l003_uart.h
- UART_WriteDataParity() : mg32l003_uart.h , mg32l003_uart.c