MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

模块 | 宏定义
IWDG_Exported_Constants
MG32L003_StdPeriph_Driver » IWDG

## 模块
| IWDG_IT

## 宏定义
#define | IWDG_UNLOCK_KEY ((uint32_t)0x55AA6699)
| IWDG Key Register value 更多...
#define | IWDG_LOCK_KEY ((uint32_t)0x55AA6698)
#define | IWDG_START_ENABLE ((uint32_t)0x00000055)
#define | IWDG_RELOAD_REFRESH ((uint32_t)0x000000AA)
#define | IWDG_MODE_RESET ((uint32_t)0x00000000)
#define | IWDG_MODE_INT ((uint32_t)0x00000010)
#define | IWDG_MODE_MASK ((uint32_t)0x00000010)
#define | IWDG_IT_DISABLE ((uint32_t)0x00000000)
#define | IWDG_IT_ENABLE ((uint32_t)0x00000100)
#define | IWDG_IT_MASK ((uint32_t)0x00000100)
#define | IWDG_RLR_MAX IWDG_RLOAD_IWDGRLOAD

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IWDG_IT_DISABLE

#define IWDG_IT_DISABLE ((uint32_t)0x00000000)

IWDG interrupt disable

## ◆ IWDG_IT_ENABLE

#define IWDG_IT_ENABLE ((uint32_t)0x00000100)

IWDG interrupt enable

## ◆ IWDG_IT_MASK

#define IWDG_IT_MASK ((uint32_t)0x00000100)

IWDG interrupt mask

## ◆ IWDG_LOCK_KEY

#define IWDG_LOCK_KEY ((uint32_t)0x55AA6698)

IWDG REG Write Access LOCK

## ◆ IWDG_MODE_INT

#define IWDG_MODE_INT ((uint32_t)0x00000010)

IWDG interrupt mode

## ◆ IWDG_MODE_MASK

#define IWDG_MODE_MASK ((uint32_t)0x00000010)

IWDG mode mask

## ◆ IWDG_MODE_RESET

#define IWDG_MODE_RESET ((uint32_t)0x00000000)

IWDG reset mode

## ◆ IWDG_RELOAD_REFRESH

#define IWDG_RELOAD_REFRESH ((uint32_t)0x000000AA)

IWDG Peripheral Enable

## ◆ IWDG_RLR_MAX

#define IWDG_RLR_MAX IWDG_RLOAD_IWDGRLOAD

Watchdog counter reload max value

## ◆ IWDG_START_ENABLE

#define IWDG_START_ENABLE ((uint32_t)0x00000055)

IWDG Enable

## ◆ IWDG_UNLOCK_KEY

#define IWDG_UNLOCK_KEY ((uint32_t)0x55AA6699)

IWDG Key Register value

IWDG REG Write Access UNLOCK