MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
VCMP_Enable_definitions
MG32L003_StdPeriph_Driver » VCMP » VCMP_Exported_Constants

## 宏定义
#define | VCMP_VCAPDIV_ENABLE VCMP_CR0_VCAPDIV_EN
#define | VCMP_VCAPDIV_DISABLE (0x0U)
#define | VCMP_INT_ENABLE VCMP_CR1_INT_EN
#define | VCMP_INT_DISABLE (0x0U)
#define | VCMP_ENABLE VCMP_CR1_VCEN
#define | VCMP_DISABLE (0x0U)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ VCMP_DISABLE

#define VCMP_DISABLE (0x0U)

VCMP DISABLE

## ◆ VCMP_ENABLE

#define VCMP_ENABLE VCMP_CR1_VCEN

VCMP ENABLE

## ◆ VCMP_INT_DISABLE

#define VCMP_INT_DISABLE (0x0U)

VCMP INTERRUPT DISABLE

## ◆ VCMP_INT_ENABLE

#define VCMP_INT_ENABLE VCMP_CR1_INT_EN

VCMP INTERRUPT ENABLE

## ◆ VCMP_VCAPDIV_DISABLE

#define VCMP_VCAPDIV_DISABLE (0x0U)

VCMP VC DIVIDED DISABLE

## ◆ VCMP_VCAPDIV_ENABLE

#define VCMP_VCAPDIV_ENABLE VCMP_CR0_VCAPDIV_EN

VCMP VC DIVIDED ENABLE