MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
LVD_Voltage_Level
MG32L003_StdPeriph_Driver » LVD » LVD_Exported_constants

## 宏定义
#define | LVD_VOLLEVEL_0 (0x00000000U)
#define | LVD_VOLLEVEL_1 (LVD_CR_DIV_SEL_0)
#define | LVD_VOLLEVEL_2 (LVD_CR_DIV_SEL_1)
#define | LVD_VOLLEVEL_3 (LVD_CR_DIV_SEL_0 | LVD_CR_DIV_SEL_1)
#define | LVD_VOLLEVEL_4 (LVD_CR_DIV_SEL_2)
#define | LVD_VOLLEVEL_5 (LVD_CR_DIV_SEL_0 | LVD_CR_DIV_SEL_2)
#define | LVD_VOLLEVEL_6 (LVD_CR_DIV_SEL_2 | LVD_CR_DIV_SEL_1)
#define | LVD_VOLLEVEL_7 (LVD_CR_DIV_SEL_2 | LVD_CR_DIV_SEL_1 | LVD_CR_DIV_SEL_0)
#define | LVD_VOLLEVEL_8 (LVD_CR_DIV_SEL_3)
#define | LVD_VOLLEVEL_9 (LVD_CR_DIV_SEL_3 | LVD_CR_DIV_SEL_0)
#define | LVD_VOLLEVEL_A (LVD_CR_DIV_SEL_3 | LVD_CR_DIV_SEL_1)
#define | IS_LVD_VOLLEVEL(VOLLEVE)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_LVD_VOLLEVEL

#define IS_LVD_VOLLEVEL | ( |  | VOLLEVE | ) |

值:
(((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_0) || ((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_1) || \
((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_2) || ((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_3) || \
((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_4) || ((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_5) || \
((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_6) || ((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_7) || \
((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_8) || ((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_9) || \
((VOLLEVE) == LVD_VOLLEVEL_A))