MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
PCA_IC_InitTypeDef结构体 参考
MG32L003_StdPeriph_Driver » PCA

PCA Input Capture Configuration Structure definition 更多...

`#include <mg32l003_pca.h>`

## 成员变量
uint32_t | ICPolarity
uint32_t | Channel

## 详细描述

PCA Input Capture Configuration Structure definition

## 结构体成员变量说明

## ◆ Channel

uint32_t Channel

Specifies the PCA output channel. This parameter can be a value of PCA_Channel.

## ◆ ICPolarity

uint32_t ICPolarity

Specifies the active edge of the input signal. This parameter can be a value of PCA_Input_Capture_Polarity_Selection

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003_pca.h