MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
UART_InitTypeDef结构体 参考
MG32L003_StdPeriph_Driver » UART

UART Init Structure definition 更多...

`#include <mg32l003_uart.h>`

## 成员变量
uint32_t | UART_BandDouble
uint32_t | UART_BaudRateMode
uint32_t | UART_BaudRate
uint8_t | UART_WordLength

## 详细描述

UART Init Structure definition

## 结构体成员变量说明

## ◆ UART_BandDouble

uint32_t UART_BandDouble

Specifies doubled baudrate Enable or Disable This parameter can be a value of UART_BandDouble

## ◆ UART_BaudRate

uint32_t UART_BaudRate

This member configures the UART communication baud rate.

## ◆ UART_BaudRateMode

uint32_t UART_BaudRateMode

Specifies the baud rate configuration source for the UART This parameter can be a value of UART_BaudRate_Mode

## ◆ UART_WordLength

uint8_t UART_WordLength

Specifies the number of data bits transmitted or received in a frame. This parameter can be a value of UART_Word_Length

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003_uart.h