MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
GPIO_DB_Define
MG32L003_StdPeriph_Driver » GPIO » GPIO_Exported_Constants

## 宏定义
#define | GPIO_DB_DISABLE ((uint32_t)0x00000000U)
#define | GPIO_DB_ENABLE ((uint32_t)0x00000010U)
#define | GPIO_DB_SYNC_DISABLE ((uint32_t)0x00000000U)
#define | GPIO_DB_SYNC_ENABLE ((uint32_t)0x00000020U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_1 ((uint32_t)0x00000000U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_2 ((uint32_t)0x00000001U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_4 ((uint32_t)0x00000002U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_8 ((uint32_t)0x00000003U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_16 ((uint32_t)0x00000004U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_32 ((uint32_t)0x00000005U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_64 ((uint32_t)0x00000006U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_128 ((uint32_t)0x00000007U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_256 ((uint32_t)0x00000008U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_512 ((uint32_t)0x00000009U)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_1024 ((uint32_t)0x0000000AU)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_2048 ((uint32_t)0x0000000BU)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_4096 ((uint32_t)0x0000000CU)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_8192 ((uint32_t)0x0000000DU)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_16384 ((uint32_t)0x0000000EU)
#define | GPIO_DB_CLK_DIV_32768 ((uint32_t)0x0000000FU)
#define | GPIO_DB_Mask ((uint32_t)0x000000FFU)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ GPIO_DB_DISABLE

#define GPIO_DB_DISABLE ((uint32_t)0x00000000U)

Disable Debounce function

## ◆ GPIO_DB_ENABLE

#define GPIO_DB_ENABLE ((uint32_t)0x00000010U)

Enable Debounce function

## ◆ GPIO_DB_SYNC_DISABLE

#define GPIO_DB_SYNC_DISABLE ((uint32_t)0x00000000U)

Disable two-level synchronization

## ◆ GPIO_DB_SYNC_ENABLE

#define GPIO_DB_SYNC_ENABLE ((uint32_t)0x00000020U)

Enable two-level synchronization