MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
LPTIM_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CNTVAL
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | LOAD
__IOM uint32_t | INTSR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | BGLOAD

## 结构体成员变量说明

## ◆ BGLOAD

__IOM uint32_t BGLOAD

LPTIM circle reload register, Address offset: 0x014

## ◆ CNTVAL

__IOM uint32_t CNTVAL

LPTIM count value read-only register, Address offset: 0x000

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

LPTIM control register, Address offset: 0x004

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

LPTIM interrupt clear register, Address offset: 0x010

## ◆ INTSR

__IOM uint32_t INTSR

LPTIM interrupt status register, Address offset: 0x00C

## ◆ LOAD

__IOM uint32_t LOAD

LPTIM reload register, Address offset: 0x008

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003.h