MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
RTC_DateTypeDef结构体 参考
MG32L003_StdPeriph_Driver » RTC

RTC Date structure definition 更多...

`#include <mg32l003_rtc.h>`

## 成员变量
uint32_t | RTC_Year
uint8_t | RTC_Month
uint8_t | RTC_Date
uint8_t | RTC_WeekDay
uint8_t | RTC_Cen

## 详细描述

RTC Date structure definition

## 结构体成员变量说明

## ◆ RTC_Cen

uint8_t RTC_Cen

Specifies the RTC Date century.

## ◆ RTC_Date

uint8_t RTC_Date

Specifies the RTC Date. This parameter must be a number between Min_Data = 1 and Max_Data = 31

## ◆ RTC_Month

uint8_t RTC_Month

Specifies the RTC Date Month (in BCD format). This parameter can be a value of RTC_Month_Date_Definitions

## ◆ RTC_WeekDay

uint8_t RTC_WeekDay

Specifies the RTC Date WeekDay. This parameter can be a value of RTC_WeekDay_Definitions

## ◆ RTC_Year

uint32_t RTC_Year

Specifies the RTC Date Year. This parameter must be a number between Min_Data = 00 and Max_Data = 99

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003_rtc.h