MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
PCA_BaseInitTypeDef结构体 参考
MG32L003_StdPeriph_Driver » PCA

PCA Configuration Structure definition 更多...

`#include <mg32l003_pca.h>`

## 成员变量
uint32_t | ClkSrcSel
uint32_t | RunInIdleMode

## 详细描述

PCA Configuration Structure definition

注解
  This structure is for PCA

## 结构体成员变量说明

## ◆ ClkSrcSel

uint32_t ClkSrcSel

Specifies input capture clock source. This parameter can be a value of PCA_Clock_Source_Selection

## ◆ RunInIdleMode

uint32_t RunInIdleMode

PCA is enabled or disabled in IDLE mode. This parameter can be a value of PCA_Run_In_Idle_Mode

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003_pca.h