MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

### - r -

- RCC_HSE_BYPASS : mg32l003_rcc.h
- RCC_HSE_OFF : mg32l003_rcc.h
- RCC_HSE_ON : mg32l003_rcc.h
- RCC_LSE_BYPASS : mg32l003_rcc.h
- RCC_LSE_OFF : mg32l003_rcc.h
- RCC_LSE_ON : mg32l003_rcc.h
- RCC_LSI_STARTUP_16CYCLE : mg32l003_rcc.h
- RCC_LSI_STARTUP_256CYCLE : mg32l003_rcc.h
- RCC_LSI_STARTUP_4CYCLE : mg32l003_rcc.h
- RCC_LSI_STARTUP_64CYCLE : mg32l003_rcc.h
- RTC_ALARM2_10S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_12H : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1M : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1P128S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1P16S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1P2S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1P32S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1P4S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1P64S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1P8S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_1S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_24H : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_30M : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_30S : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_60M : mg32l003_rtc.h
- RTC_ALARM2_CLOSE : mg32l003_rtc.h
- RTC_CalibPeriod_15sec : mg32l003_rtc.h
- RTC_CalibPeriod_30sec : mg32l003_rtc.h
- RTC_CalibPeriod_60sec : mg32l003_rtc.h
- RTC_CalibPeriod_6sec : mg32l003_rtc.h