MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
VCMP_InitTypeDef结构体 参考
MG32L003_StdPeriph_Driver » VCMP

VCMP Init structure definition 更多...

`#include <mg32l003_vcmp.h>`

## 成员变量
uint32_t | VcapDiv
uint32_t | NegPinSel
uint32_t | PosPinSel
uint32_t | Filter_Enable
uint32_t | Filter_Clk
uint32_t | Fliter_Num

## 详细描述

VCMP Init structure definition

## 结构体成员变量说明

## ◆ Filter_Clk

uint32_t Filter_Clk

Filter clk select, VCMP_Filter_Clock_Selection

## ◆ Filter_Enable

uint32_t Filter_Enable

Filter counter Enable or Disable, VCMP_Filter_Function_Selection

## ◆ Fliter_Num

uint32_t Fliter_Num

Filter counter number. Min_Data >= 0x00 and Max_Data = 0xFFFF

## ◆ NegPinSel

uint32_t NegPinSel

Negative input select, VCMP_InPut_Selection

## ◆ PosPinSel

uint32_t PosPinSel

Positive input select, VCMP_InPut_Selection

## ◆ VcapDiv

uint32_t VcapDiv

Specifies the VCMP VCAPDIV divider, VCMP_VCAP_Division_Slection

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003_vcmp.h