MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
LVD_Action_After_Detection
MG32L003_StdPeriph_Driver » LVD » LVD_Exported_constants

## 宏定义
#define | LVD_ACTION_INTERRUPT (0x00000000U)
#define | LVD_ACTION_RESET (LVD_CR_ACT)
#define | IS_LVD_ACTION(ACTION)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_LVD_ACTION

#define IS_LVD_ACTION | ( |  | ACTION | ) |

值:
(((ACTION) == LVD_ACTION_INTERRUPT) || \
((ACTION) == LVD_ACTION_RESET))
LVD_ACTION_RESET
#define LVD_ACTION_RESET
Definition: mg32l003_lvd.h:119
LVD_ACTION_INTERRUPT
#define LVD_ACTION_INTERRUPT
Definition: mg32l003_lvd.h:118

## ◆ LVD_ACTION_INTERRUPT

#define LVD_ACTION_INTERRUPT (0x00000000U)

LVD module generate interrupt after detection

## ◆ LVD_ACTION_RESET

#define LVD_ACTION_RESET (LVD_CR_ACT)

LVD module generate reset after detection