MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
PCA_Interrupt_Flags
MG32L003_StdPeriph_Driver » PCA » PCA_Exported_Constants

## 宏定义
#define | PCA_FLAG_CC0 (PCA_CR_CCF0)
#define | PCA_FLAG_CC1 (PCA_CR_CCF1)
#define | PCA_FLAG_CC2 (PCA_CR_CCF2)
#define | PCA_FLAG_CC3 (PCA_CR_CCF3)
#define | PCA_FLAG_CC4 (PCA_CR_CCF4)
#define | PCA_FLAG_OVERFLOW (PCA_CR_CF)
#define | IS_PCA_FLAG(FLAG)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_PCA_FLAG

#define IS_PCA_FLAG | ( |  | FLAG | ) |

值:
(((FLAG) == PCA_FLAG_CC0) || ((FLAG) == PCA_FLAG_CC1) || \
((FLAG) == PCA_FLAG_CC2) || ((FLAG) == PCA_FLAG_CC3) || \
((FLAG) == PCA_FLAG_CC4) || ((FLAG) == PCA_FLAG_OVERFLOW))