MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
SCB_Type结构体 参考
Defines and Type Definitions » System Control Block (SCB)

Structure type to access the System Control Block (SCB). 更多...

`#include <core_cm0plus.h>`

## 成员变量
__IM uint32_t | CPUID
__IOM uint32_t | ICSR
uint32_t | RESERVED0
__IOM uint32_t | AIRCR
__IOM uint32_t | SCR
__IOM uint32_t | CCR
uint32_t | RESERVED1
__IOM uint32_t | SHP [2U]
__IOM uint32_t | SHCSR

## 详细描述

Structure type to access the System Control Block (SCB).

## 结构体成员变量说明

## ◆ AIRCR

__IOM uint32_t AIRCR

Offset: 0x00C (R/W) Application Interrupt and Reset Control Register

## ◆ CCR

__IOM uint32_t CCR

Offset: 0x014 (R/W) Configuration Control Register

## ◆ CPUID

__IM uint32_t CPUID

Offset: 0x000 (R/ ) CPUID Base Register

## ◆ ICSR

__IOM uint32_t ICSR

Offset: 0x004 (R/W) Interrupt Control and State Register

## ◆ SCR

__IOM uint32_t SCR

Offset: 0x010 (R/W) System Control Register

## ◆ SHCSR

__IOM uint32_t SHCSR

Offset: 0x024 (R/W) System Handler Control and State Register

## ◆ SHP

__IOM uint32_t SHP[2U]

Offset: 0x01C (R/W) System Handlers Priority Registers. [0] is RESERVED

该结构体的文档由以下文件生成:

- core_cm0plus.h