MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
LVD_InitTypeDef结构体 参考
MG32L003_StdPeriph_Driver » LVD

LVD Configuration Structure definition 更多...

`#include <mg32l003_lvd.h>`

## 成员变量
uint32_t | FltClkSel
uint32_t | VoltageLevel
uint32_t | TriggerSel
uint32_t | Action
uint32_t | FltNum

## 详细描述

LVD Configuration Structure definition

注解
  This structure is for LVD

## 结构体成员变量说明

## ◆ Action

uint32_t Action

Specifies low voltage detection action. This parameter can be a value of LVD_Action_After_Detection

## ◆ FltClkSel

uint32_t FltClkSel

Specifies filter clock. This parameter can be a value of LVD_Filter_Clock_Selection

## ◆ FltNum

uint32_t FltNum

Specifies the filter number for digital filter. This parameter can be a value between 0x0000 to 0xFFFF

## ◆ TriggerSel

uint32_t TriggerSel

Specifies trigger selection for LVD. This parameter can be a value of LVD_Trigger_Selection

## ◆ VoltageLevel

uint32_t VoltageLevel

Specifies voltage level for LVD. This parameter can be a value of LVD_Voltage_Level

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003_lvd.h