MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
BASETIM_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | LOAD
__IOM uint32_t | CNT
__IOM uint32_t | RAWINTSR
__IOM uint32_t | MSKINTSR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | BGLOAD

## 结构体成员变量说明

## ◆ BGLOAD

__IOM uint32_t BGLOAD

BASETIM circles reload register, Address offset: 0x018

## ◆ CNT

__IOM uint32_t CNT

BASETIM count register, Address offset: 0x008

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

BASETIM control register, Address offset: 0x000

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

BASETIM interrupt clear register, Address offset: 0x014

## ◆ LOAD

__IOM uint32_t LOAD

BASETIM auto load register, Address offset: 0x004

## ◆ MSKINTSR

__IOM uint32_t MSKINTSR

BASETIM interrupt flag register, Address offset: 0x010

## ◆ RAWINTSR

__IOM uint32_t RAWINTSR

BASETIM original interrupt status register, Address offset: 0x00C

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003.h