MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
/Continue_Mode_Selection
MG32L003_StdPeriph_Driver » ADC » ADC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | ADC_MODE_SINGLE (0x00000000U)
#define | ADC_MODE_CONTINUE (ADC_CR1_CT)
#define | IS_ADC_SINGLEMODE(MODE) (((MODE) == ADC_MODE_SINGLE) || ((MODE) == ADC_MODE_CONTINUE))

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ ADC_MODE_CONTINUE

#define ADC_MODE_CONTINUE (ADC_CR1_CT)

Select ADC continue mode

## ◆ ADC_MODE_SINGLE

#define ADC_MODE_SINGLE (0x00000000U)

Select ADC single mode