MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
RCC_LSI_Startup_Value
MG32L003_StdPeriph_Driver » RCC » RCC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | RCC_LSI_STARTUP_4CYCLE ((uint32_t)(0x00U << RCC_LSICR_LSISTARTUP_Pos))
#define | RCC_LSI_STARTUP_16CYCLE ((uint32_t)(0x01U << RCC_LSICR_LSISTARTUP_Pos))
#define | RCC_LSI_STARTUP_64CYCLE ((uint32_t)(0x02U << RCC_LSICR_LSISTARTUP_Pos))
#define | RCC_LSI_STARTUP_256CYCLE ((uint32_t)(0x03U << RCC_LSICR_LSISTARTUP_Pos))

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ RCC_LSI_STARTUP_16CYCLE

#define RCC_LSI_STARTUP_16CYCLE ((uint32_t)(0x01U << RCC_LSICR_LSISTARTUP_Pos))

Startup time 16 cycles

## ◆ RCC_LSI_STARTUP_256CYCLE

#define RCC_LSI_STARTUP_256CYCLE ((uint32_t)(0x03U << RCC_LSICR_LSISTARTUP_Pos))

Startup time 256 cycles

## ◆ RCC_LSI_STARTUP_4CYCLE

#define RCC_LSI_STARTUP_4CYCLE ((uint32_t)(0x00U << RCC_LSICR_LSISTARTUP_Pos))

Startup time 4 cycles

## ◆ RCC_LSI_STARTUP_64CYCLE

#define RCC_LSI_STARTUP_64CYCLE ((uint32_t)(0x02U << RCC_LSICR_LSISTARTUP_Pos))

Startup time 64 cycles