MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
SPI_BaudRate_Prescaler
MG32L003_StdPeriph_Driver » SPI » SPI_Exported_Constants

## 宏定义
#define | SPI_BAUD_RATE_PRESCALER_2 ((uint8_t)0x00U)
#define | SPI_BAUD_RATE_PRESCALER_4 ((uint8_t)SPI_CR_SPR0)
#define | SPI_BAUD_RATE_PRESCALER_8 ((uint8_t)SPI_CR_SPR1)
#define | SPI_BAUD_RATE_PRESCALER_16 ((uint8_t)(SPI_CR_SPR0 | SPI_CR_SPR1))
#define | SPI_BAUD_RATE_PRESCALER_32 ((uint8_t)SPI_CR_SPR2)
#define | SPI_BAUD_RATE_PRESCALER_64 ((uint8_t)(SPI_CR_SPR2 | SPI_CR_SPR0))
#define | SPI_BAUD_RATE_PRESCALER_128 ((uint8_t)(SPI_CR_SPR2 | SPI_CR_SPR1))

## 详细描述