MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
UART_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | SCON
__IOM uint32_t | SBUF
__IOM uint32_t | SADDR
__IOM uint32_t | SADEN
__IOM uint32_t | INTSR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | BAUDCR
__IOM uint32_t | IRDACR

## 结构体成员变量说明

## ◆ BAUDCR

__IOM uint32_t BAUDCR

UART baud control register, Address offset: 0x018

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

UART interruput flag clear register, Address offset: 0x014

## ◆ INTSR

__IOM uint32_t INTSR

UART interrupt flag status register, Address offset: 0x010

## ◆ IRDACR

__IOM uint32_t IRDACR

UART irda control register, Address offset: 0x01C

## ◆ SADDR

__IOM uint32_t SADDR

UART address register, Address offset: 0x008

## ◆ SADEN

__IOM uint32_t SADEN

UART address mask register, Address offset: 0x00C

## ◆ SBUF

__IOM uint32_t SBUF

UART data register, Address offset: 0x004

## ◆ SCON

__IOM uint32_t SCON

UART control register, Address offset: 0x000

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003.h