MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
I2C_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | DATA
__IOM uint32_t | ADDR
__IOM uint32_t | SR
__IOM uint32_t | TIMRUN
__IOM uint32_t | BAUDCR

## 结构体成员变量说明

## ◆ ADDR

__IOM uint32_t ADDR

I2C address register, Address offset: 0x008

## ◆ BAUDCR

__IOM uint32_t BAUDCR

I2C baud control register, Address offset: 0x014

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

I2C config register, Address offset: 0x000

## ◆ DATA

__IOM uint32_t DATA

I2C Data register, Address offset: 0x004

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

I2C status register, Address offset: 0x00C

## ◆ TIMRUN

__IOM uint32_t TIMRUN

I2C baud rate counter enable register, Address offset: 0x010

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003.h