MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
ADC_Interrupt_Flags
MG32L003_StdPeriph_Driver » ADC » ADC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | ADC_INTFLAG ADC_MSKINTSR_CONT_MIF
#define | ADC_INTFLAG_RANGE_THRESHOLD ADC_MSKINTSR_REG_MIF
#define | ADC_INTFLAG_HIGH_THRESHOLD ADC_MSKINTSR_HHT_MIF
#define | ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD ADC_MSKINTSR_LLT_MIF
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL15 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_15
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL14 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_14
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL13 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_13
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL12 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_12
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL11 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_11
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL10 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_10
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL9 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_9
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL8 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_8
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL7 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_7
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL6 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_6
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL5 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_5
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL4 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_4
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL3 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_3
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL2 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_2
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL1 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_1
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL0 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_0
#define | ADC_INTFLAG_CHANNEL_ALL
#define | IS_ADC_INTFLAG(FLAG)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ ADC_INTFLAG

#define ADC_INTFLAG ADC_MSKINTSR_CONT_MIF

ADC End of Continue Conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL0

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL0 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_0

ADC End of channel 0 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL1

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL1 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_1

ADC End of channel 1 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL10

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL10 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_10

ADC End of channel10 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL11

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL11 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_11

ADC End of channel11 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL12

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL12 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_12

ADC End of channel12 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL13

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL13 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_13

ADC End of channel13 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL14

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL14 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_14

ADC End of channel14 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL15

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL15 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_15

ADC End of channel15 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL2

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL2 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_2

ADC End of channel 2 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL3

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL3 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_3

ADC End of channel 3 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL4

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL4 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_4

ADC End of channel 4 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL5

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL5 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_5

ADC End of channel 5 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL6

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL6 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_6

ADC End of channel 6 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL7

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL7 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_7

ADC End of channel 7 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL8

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL8 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_8

ADC End of channel8 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL9

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL9 ADC_MSKINTSR_ADCMIS_9

ADC End of channel9 conversion interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_CHANNEL_ALL

#define ADC_INTFLAG_CHANNEL_ALL

值:
(ADC_INTFLAG_CHANNEL0 | ADC_INTFLAG_CHANNEL1 | ADC_INTFLAG_CHANNEL2 | ADC_INTFLAG_CHANNEL3 | \
ADC_INTFLAG_CHANNEL4 | ADC_INTFLAG_CHANNEL5 | ADC_INTFLAG_CHANNEL6 | ADC_INTFLAG_CHANNEL7 | \
ADC_INTFLAG_CHANNEL8 | ADC_INTFLAG_CHANNEL9 | ADC_INTFLAG_CHANNEL10 | ADC_INTFLAG_CHANNEL11 | \
ADC_INTFLAG_CHANNEL12 | ADC_INTFLAG_CHANNEL13 | ADC_INTFLAG_CHANNEL14 | ADC_INTFLAG_CHANNEL15)
ADC_INTFLAG_CHANNEL6
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL6
Definition: mg32l003_adc.h:314
ADC_INTFLAG_CHANNEL7
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL7
Definition: mg32l003_adc.h:313
ADC_INTFLAG_CHANNEL9
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL9
Definition: mg32l003_adc.h:310
ADC_INTFLAG_CHANNEL15
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL15
Definition: mg32l003_adc.h:304
ADC_INTFLAG_CHANNEL3
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL3
Definition: mg32l003_adc.h:317
ADC_INTFLAG_CHANNEL14
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL14
Definition: mg32l003_adc.h:305
ADC_INTFLAG_CHANNEL11
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL11
Definition: mg32l003_adc.h:308
ADC_INTFLAG_CHANNEL1
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL1
Definition: mg32l003_adc.h:319
ADC_INTFLAG_CHANNEL2
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL2
Definition: mg32l003_adc.h:318
ADC_INTFLAG_CHANNEL0
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL0
Definition: mg32l003_adc.h:320
ADC_INTFLAG_CHANNEL5
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL5
Definition: mg32l003_adc.h:315
ADC_INTFLAG_CHANNEL13
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL13
Definition: mg32l003_adc.h:306
ADC_INTFLAG_CHANNEL10
#define ADC_INTFLAG_CHANNEL10
Definition: mg32l003_adc.h:309

## ◆ ADC_INTFLAG_HIGH_THRESHOLD

#define ADC_INTFLAG_HIGH_THRESHOLD ADC_MSKINTSR_HHT_MIF

ADC conversion data above threshold interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD

#define ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD ADC_MSKINTSR_LLT_MIF

ADC conversion data below threshold interrupt flag

## ◆ ADC_INTFLAG_RANGE_THRESHOLD

#define ADC_INTFLAG_RANGE_THRESHOLD ADC_MSKINTSR_REG_MIF

ADC conversion data in defined range interrupt flag

## ◆ IS_ADC_INTFLAG

#define IS_ADC_INTFLAG | ( |  | FLAG | ) |

值:
(((FLAG) & ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD) | \
((FLAG) & ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD) | \
((FLAG) & ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD) | \
((FLAG) & ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD) | \
((FLAG) & ADC_INTFLAG_CHANNEL_ALL))
ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD
#define ADC_INTFLAG_LOW_THERSHOLD
Definition: mg32l003_adc.h:302