MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

### - _ -

- __attribute__() : cmsis_armcc.h
- __disable_irq() : cmsis_gcc.h
- __DMB() : cmsis_gcc.h
- __DSB() : cmsis_gcc.h
- __enable_irq() : cmsis_gcc.h
- __get_APSR() : cmsis_armcc.h
- __get_CONTROL() : cmsis_armcc.h
- __get_FPSCR() : cmsis_armcc.h
- __get_IPSR() : cmsis_armcc.h
- __get_MSP() : cmsis_armcc.h
- __get_PRIMASK() : cmsis_armcc.h
- __get_PSP() : cmsis_armcc.h
- __get_xPSR() : cmsis_armcc.h
- __ISB() : cmsis_gcc.h
- __NVIC_ClearPendingIRQ() : core_cm0plus.h
- __NVIC_DisableIRQ() : core_cm0plus.h
- __NVIC_EnableIRQ() : core_cm0plus.h
- __NVIC_GetEnableIRQ() : core_cm0plus.h
- __NVIC_GetPendingIRQ() : core_cm0plus.h
- __NVIC_GetPriority() : core_cm0plus.h
- __NVIC_GetVector() : core_cm0plus.h
- __NVIC_SetPendingIRQ() : core_cm0plus.h
- __NVIC_SetPriority() : core_cm0plus.h
- __NVIC_SetVector() : core_cm0plus.h
- __NVIC_SystemReset() : core_cm0plus.h
- __RBIT() : cmsis_gcc.h
- __REV() : cmsis_gcc.h
- __REV16() : cmsis_gcc.h
- __REVSH() : cmsis_gcc.h
- __ROR() : cmsis_armclang.h
- __set_CONTROL() : cmsis_armcc.h
- __set_FPSCR() : cmsis_armcc.h
- __set_MSP() : cmsis_armcc.h
- __set_PRIMASK() : cmsis_armcc.h
- __set_PSP() : cmsis_armcc.h
- __SSAT() : cmsis_armclang.h
- __USAT() : cmsis_armclang.h