MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
AWK_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | RLOAD
__IOM uint32_t | SR
__IOM uint32_t | INTCLR

## 结构体成员变量说明

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

AWK control register, Address offset: 0x000

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

AWK interrupt clear register, Address offset: 0x00C

## ◆ RLOAD

__IOM uint32_t RLOAD

AWK reload data register, Address offset: 0x004

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

AWK status register, Address offset: 0x008

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003.h