MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
AWK_DIV_SEL
MG32L003_StdPeriph_Driver » AWK » AWK_Exported_Constants

## 宏定义
#define | AWK_CLOCK_DIV_2 (0x00000000U)
#define | AWK_CLOCK_DIV_4 (AWK_CR_DIVSEL_0)
#define | AWK_CLOCK_DIV_8 (AWK_CR_DIVSEL_1)
#define | AWK_CLOCK_DIV_16 (AWK_CR_DIVSEL_1 | AWK_CR_DIVSEL_0)
#define | AWK_CLOCK_DIV_32 (AWK_CR_DIVSEL_2)
#define | AWK_CLOCK_DIV_64 (AWK_CR_DIVSEL_2 | AWK_CR_DIVSEL_0)
#define | AWK_CLOCK_DIV_128 (AWK_CR_DIVSEL_2 | AWK_CR_DIVSEL_1)
#define | AWK_CLOCK_DIV_256 (AWK_CR_DIVSEL_2 | AWK_CR_DIVSEL_1 | AWK_CR_DIVSEL_0)
#define | AWK_CLOCK_DIV_512 (AWK_CR_DIVSEL_3)
#define | AWK_CLOCK_DIV_1024 (AWK_CR_DIVSEL_3 | AWK_CR_DIVSEL_0)
#define | AWK_CLOCK_DIV_2048 (AWK_CR_DIVSEL_3 | AWK_CR_DIVSEL_1)
#define | AWK_CLOCK_DIV_4096 (AWK_CR_DIVSEL_3 | AWK_CR_DIVSEL_1 | AWK_CR_DIVSEL_0)
#define | AWK_CLOCK_DIV_8192 (AWK_CR_DIVSEL_3 | AWK_CR_DIVSEL_2)
#define | AWK_CLOCK_DIV_16384 (AWK_CR_DIVSEL_3 | AWK_CR_DIVSEL_2 | AWK_CR_DIVSEL_0)
#define | AWK_CLOCK_DIV_32768 (AWK_CR_DIVSEL_3 | AWK_CR_DIVSEL_2 | AWK_CR_DIVSEL_1)
#define | AWK_CLOCK_DIV_65536 (AWK_CR_DIVSEL_3 | AWK_CR_DIVSEL_2 | AWK_CR_DIVSEL_1 | AWK_CR_DIVSEL_0)
#define | IS_AWK_DIV_SEL(DIV) (((DIV) < 0xF))

## 详细描述