MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
CLKTRIM_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | REFCON
__IOM uint32_t | REFCNT
__IOM uint32_t | CALCNT
__IOM uint32_t | IFR
__IOM uint32_t | ICLR
__IOM uint32_t | CALCON

## 结构体成员变量说明

## ◆ CALCNT

__IOM uint32_t CALCNT

Calibrate the counter value register, Address offset: 0x00C

## ◆ CALCON

__IOM uint32_t CALCON

Count overtime config register, Address offset: 0x018

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

Config register, Address offset: 0x000

## ◆ ICLR

__IOM uint32_t ICLR

Interrupt flag clear register, Address offset: 0x014

## ◆ IFR

__IOM uint32_t IFR

Interrupt flag register, Address offset: 0x010

## ◆ REFCNT

__IOM uint32_t REFCNT

Reference count register, Address offset: 0x008

## ◆ REFCON

__IOM uint32_t REFCON

Reference count orignal config register, Address offset: 0x004

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003.h