MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
SYSCON_Exported_Constants
MG32L003_StdPeriph_Driver » SYSCON

## 宏定义
#define | SYSCON_KEY_UNLOCK (0x5A69)
#define | SYSCON_DEFAULT (0x00U)
#define | SYSCON_UART1_RXD (0x01U)
#define | SYSCON_UART2_RXD (0x02U)
#define | SYSCON_LPUART_RXD (0x03U)
#define | SYSCON_LSI (0x04U)
#define | SYSCON_SPINCS_SEL_0 (0x01U << 0)
#define | SYSCON_SPINCS_SEL_1 (0x01U << 1)
#define | SYSCON_SPINCS_SEL_2 (0x01U << 2)
#define | SYSCON_SPINCS_SEL_3 (0x01U << 3)
#define | SYSCON_SPINCS_SEL_4 (0x01U << 10)
#define | SYSCON_TIMETR_SEL_0 (0x01U << 16)
#define | SYSCON_TIMETR_SEL_1 (0x01U << 17)
#define | SYSCON_TIMETR_SEL_2 (0x01U << 18)
#define | SYSCON_TIMETR_SEL_3 (0x01U << 19)
#define | SYSCON_TIMETR_SEL_4 (0x01U << 23)
#define | SYSCON_TIM_ETR_LOWLEVEL (0x00000000U)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PA1 (SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PA2 (SYSCON_TIMETR_SEL_1)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PA3 (SYSCON_TIMETR_SEL_1 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PB4 (SYSCON_TIMETR_SEL_2)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PB5 (SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PC3 (SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_1)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PC4 (SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_1 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PC5 (SYSCON_TIMETR_SEL_3)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PC6 (SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PC7 (SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_1)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PD1 (SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_1 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PD2 (SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_2)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PD3 (SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PD4 (SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_1)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PD6 (SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_1 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PA4 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PB0 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_1)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PB1 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_1 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PB2 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_2)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PB3 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PB6 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_1)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PB7 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_2 | SYSCON_TIMETR_SEL_1 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PC0 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_3)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PC1 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PC2 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_1)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PD0 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_1 | SYSCON_TIMETR_SEL_0)
#define | SYSCON_TIM_ETR_PD7 (SYSCON_TIMETR_SEL_4 | SYSCON_TIMETR_SEL_3 | SYSCON_TIMETR_SEL_2)
#define | SYSCON_SPI_NCS_HIGHLEVEL (0x00000000U)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PA1 (SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PA2 (SYSCON_SPINCS_SEL_1)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PA3 (SYSCON_SPINCS_SEL_1 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PB4 (SYSCON_SPINCS_SEL_2)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PB5 (SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PC3 (SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_1)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PC4 (SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_1 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PC5 (SYSCON_SPINCS_SEL_3)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PC6 (SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PC7 (SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_1)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PD1 (SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_1 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PD2 (SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_2)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PD3 (SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PD4 (SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_1)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PD6 (SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_1 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PA4 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PB0 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_1)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PB1 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_1 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PB2 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_2)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PB3 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PB6 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_1)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PB7 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_2 | SYSCON_SPINCS_SEL_1 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PC0 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_3)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PC1 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PC2 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_1)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PD0 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_1 | SYSCON_SPINCS_SEL_0)
#define | SYSCON_SPI_NCS_PD7 (SYSCON_SPINCS_SEL_4 | SYSCON_SPINCS_SEL_3 | SYSCON_SPINCS_SEL_2)
#define | SYSCON_CLKFAILBRKEN SYSCON_TIM1CR_CLKFAILBRKEN
#define | SYSCON_DSLPBRKEN SYSCON_TIM1CR_DSLPBRKEN
#define | SYSCON_OCOUT_LOWLEVEL SYSCON_TIM1CR_TIM1BRKOUTCFG
#define | SYSCON_OCOUT_BYTIM1 (0x00U)

## 详细描述