MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

函数
mg32l003_lptim.c 文件参考

This file provides all the LPTIM firmware functions. 更多...

`#include "mg32l003_lptim.h"`
`#include "mg32l003_rcc.h"`

## 函数
void | LPTIM_DeInit (void)
| Deinitializes the LPTIM peripheral registers to their default reset values. 更多...
void | LPTIM_BaseInit (LPTIM_BaseInitTypeDef *Base_InitStruct)
| Low Power Time base configuration 更多...
void | LPTIM_TCKCmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the LPTIM time clock. 更多...
void | LPTIM_Cmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the LPTIM peripheral. 更多...
void | LPTIM_ITCmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the LPTIM interrupt. 更多...
FlagStatus | LPTIM_GetFlagStatus (void)
| Checks whether the LPTIM interrupt flag is set or not. 更多...
ITStatus | LPTIM_GetITStatus (void)
| Checks whether the LPTIM interrupt is set or not. 更多...
void | LPTIM_ClearFlag (void)
| Clears the LPTIM pending interrupt flag. 更多...
void | LPTIM_ClearITPendingBit (void)
| Clears the LPTIM pending interrupt bit. 更多...
void | LPTIM_SetCounter (uint32_t Counter)
| Sets the LPTIM counter register value on runtime. 更多...
uint32_t | LPTIM_GetCounter (void)
| Gets LPTIM counter. 更多...
void | LPTIM_GateCmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the LPTIM gate function. 更多...
void | LPTIM_ToggleCmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the LPTIM toggle function. 更多...
void | LPTIM_SetGateLevel (uint32_t Level)
| Sets gate level high or low. 更多...
FlagStatus | LPTIM_GetSyncFlag (void)
| Waits for LPTIM WT sync finish. 更多...

## 详细描述

This file provides all the LPTIM firmware functions.

作者
  megawin Application Team

版本
  V0.0.5

日期
  13-August-2024