MG32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
IWDG_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CMDCR
__IOM uint32_t | CFGR
__IOM uint32_t | RLOAD
__IOM uint32_t | CNTVAL
__IOM uint32_t | SR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | UNLOCK

## 结构体成员变量说明

## ◆ CFGR

__IOM uint32_t CFGR

IWDG config register, Address offset: 0x004

## ◆ CMDCR

__IOM uint32_t CMDCR

IWDG control command register, Address offset: 0x000

## ◆ CNTVAL

__IOM uint32_t CNTVAL

IWDG count value register, Address offset: 0x00C

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

IWDG Interrupt clear register, Address offset: 0x014

## ◆ RLOAD

__IOM uint32_t RLOAD

IWDG count reload register, Address offset: 0x008

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

IWDG interrupt status register, Address offset: 0x010

## ◆ UNLOCK

__IOM uint32_t UNLOCK

IWDG writer protect register, Address offset: 0x018

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32l003.h